**ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendentu jautājumi** | **Atbildes** |
| **29.03.2017.** | | |
| 1. | Būvdarbu apjomos Nr. 2 "AR/BK sadaļa", apakšpunktā "Grīdas" ir minēts grīdas segums dabīgs linolejs FORBO marmoleum Piano  vai analogs. Rasējuma lapā AR-15 ir grīdas segumu apraksts un tur ir dabīgā linoleja apraksts un arī PVC linoleja apraksts, no kurienes var saprast, ka ir pieļaujams ieklāt arī PVC segumu. Arī biezums segumiem ir dažāds - 2.5mm dabīgam linolejam un 2.0mm PVC linolejam. Minētais PVC linolejs nav dabīgā linoleja analogs. Lūdzam precizēt, vai tomēr ir pieļaujams paredzēt projektā minēto PVC segumu. | No piedāvātajām alternatīvām, Pasūtītājs telpu apdarei izvēlējies specifikācijai atbilstoša dabīgā linoleja grīdas segumu. Izmantot augstas kvalitātes heterogēno PVC grīdas segumos nav paredzēts. |
| 2. | Būvdarbu apjomos Nr. 2 "AR/BK sadaļa", pozīcijā Nr. 56, 70 ir darbu apjomi "Norobežojošo dušas polikarbonāta starpsienu uzstādīšana" - 4.4m2+ 4.4m2, kopā 8.8m2 pēc darbu apjomiem.  Pēc projekta strapsienu platība ir ~11m2. Lūdzam precizēt pareizu apjomu. | Paredzēts uzstādīt 6 atdalošās starpsienas ~8.8m2 platībā. Skatīt lapā IN-5. |
| 3. | Būvdarbu apjomos Nr. 2 "AR/BK sadaļa", pozīcijā Nr. 57, 71 ir darbu apjomi "Mitrumizturīgo moduļu un durvju no anodēta alumīnija profiliem un kokskaidu plāksnēm b=24mm ar plastikāta apdari no abām pusēm uzstādīšana sanmezglos" - 20.58m2+20.58m2, kopā pēc darbu apjomiem 41.16m2. Pēc projekta platība sastāda ~55m2. Lūdzam precizēt pareizu apjomu. | Norobežojošo sanitāro kabīņu sienu izbūve jāveic saskaņa ar lapā IN-6 norādīto. |