**SKAIDROJOŠS APRAKSTS**

Būvprojekts “Teritorijas jauna nožogojuma uzstādīšana” Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadāizstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem, ievērojot spēkā esošās normas un noteikumus.

Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz:

1) projektēšanas uzdevumu;

2) pasūtītāja iesniegto uzmērīto topogrāfijas plānu;

3) dabā apsekotās situācijas.

Projektējamais teritorijas žogs pēc MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikuma 2.inženierbūvju iedalījums grupā attiecas pie I grupas inženierbūvēm.

Inženierbūves klasifikācijas kods pēc MK Nr.1620 atbilst – 24200502 - žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu.

**Būvprojekts paredz:**

1. Teritorijas planēšanu, līdz projektējamām augstuma atzīmēm.
2. Jauna teritorijas žoga būvniecību. Žoga konstrukcija no paneļu žoga ar metāla stabiem. Metāla stabu izmēri 60x40x2500(h)mm ar staba cepurīti (krāsa ZN+RAL 6005 zaļš). Paneļu žoga izmēri 2500x1730(h)mm, stieples d=5mm (krāsa ZN+RAL 6005 zaļš). Visi paneļu žoga izmēri uzskaitīti materiālu specifikācijā. Teritorijas iebraukšanas zonā tiks uzstādīti divviru metāla vārti ar vērtnes platumu 5m un gājēju vārtiņi. Kā papildaprīkojums vārtiem tiek paredzēts automātikas sistēmas papildaprīkojums.
3. Jaunizbūvējamā žoga garums kopā sastāda 270m.
4. Teritorijas sakopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas, apzaļumošanu.

*Darbus veikt stingri ievērojot drošības tehnikas pasākumus.*

Sastādīja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/A.Mikučanova/

Pārbaudīja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/A.Kuzmins/ Sert.nr. 20-078, 20-2538, 20-2856