|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1.** | | | |
| ***Demontāžas darbi*** | | | |
| (Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums) | | | |
| Objekta nosaukums: Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Būves nosaukums: **Noliktava-cehs kad.nr.6801 003 0004 034.** | | | |
| Objekta adrese: Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Pasūtījums Nr. 90-P/18 | | | |
| **Nr. p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana** |  |  |
| 1.1 | Sadzīves celtniecības moduļa noma un uzstādīšana, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.2 | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.3 | Būvgružu drupināšana,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 2046.00 |
| 1.4 | Būvgružu utilizācija | t | 10.00 |
| 1.5 | Šīfera savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 4.77 |
| 1.6 | Šīfera utilizācija | t | 8.25 |
| **2** | **SAGATAVOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 2.1 | Koku izciršana uz ēkas jumta, utilizācija ᴓ≤120mm | m2 | 1261.00 |
| 2.2 | Teritorijas attīrīšana no būvgrūžiem un utilizācija | m2 | 1210.00 |
| 2.3 | Drupinātu šķembu grants maisījums fr.0-32mm 150mm biez. pagaidu ceļa un laukuma uzbēruma ierīkošanai | m2 | 1330.00 |
|  | drupinātu šķembu grants maisījums fr.0-32mm ar bliet. k 1,35 | m3 | 269.33 |
| 3 | **DEMONTĀŽAS DARBI:** |  |  |
| 3.1 | Bituma jumta seguma demontāža | m2 | 841.00 |
| 3.2 | Jumta seguma izlīdzinošās kārtas demontāža | m3 | 253.00 |
| 3.3 | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža | m2 | 459.00 |
| 3.4 | Jumta koka šķērslatojuma demontāža | m3 | 9.20 |
| 3.5 | Dzelzsbetona pārseguma paneļu demontāža | m3 | 600.00 |
| 3.6 | Dzelzsbetona nojumes (2800x2000mmx2gab.) demontāža | m3 | 2.24 |
| 3.7 | Ķieģeļu sienu, starpsienu (dažādu biezumu) un dzelzsbetona pārsedzes demontāža | m3 | 706.00 |
| 3.8 | Dzelzsbetona kāpņu laukumu (2gab) demontāža | m3 | 2.24 |
| 3.9 | Dzelzsbetona sienu paneļu (dažādu izmēru) demontāža | m3 | 330.00 |
| 3.10 | Dzelzsbetona kolonnas (400x400mmx70gab.) demontāža | m3 | 79.50 |
| 3.11 | Dzelzsbetona kopņu demontāža | m3 | 97.00 |
| 3.12 | Betona grīdas konstrukcijas demontāža | m3 | 462.00 |
| 3.13 | Betona pamatu demontāža | m3 | 326.00 |
| 4 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 4.1 | Būvbedres aizbēršana ar pievesto minerālo grunti ar starpslāņu blietēšanu | m3 | 850.00 |
|  | Mineralā grunts | m3 | 1037.00 |
| 4.2 | Teritorijas planēšana ar buldozeru | m2 | 4000.00 |
| 4.3 | Zalāju sešana (bez auglīgās augsnes virskārtas) | m2 | 4000.00 |
|  | Zalāju seklas | kg | 80.00 |
|  | **Kopā:** |  |  |
| Sastādīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T.Vasiļjeva | | | |
| Sertifkāta Nr. | | | |
| Pārbaudīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrejs Kuzmins | | | |
| Sertifkāta Nr.20-2856 | | | |