|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts. Nr.1.** | | | |
| ***Demontāžas darbi*** | | | |
|  | | | |
| Objekta nosaukums: Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Būves nosaukums: **Transformatora apakšstacija kad.nr.6801 003 0004 030** | | | |
| Objekta adrese: Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Pasūtījums Nr. 90-P/18 | | | |
| **Nr. p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana** |  |  |
| 1.1 | Sadzīves celtniecības moduļa noma un uzstādīšana, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.2 | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.3 | Būvgružu drupināšana,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 218.00 |
| 1.4 | Būvgružu utilizācija | t | 2.10 |
| 1.5 | Šīfera,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 0.66 |
| 1.6 | Šīfera utilizācija | t | 1.13 |
| **2** | **SAGATAVOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 2.1 | Drupinātu šķembu grants maisījums fr.0-32mm 150mm biez. pagaidu ceļa un laukuma uzbēruma ierīkošanai | m2 | 327 |
|  | šķembu grants maisījums fr.0-32mm ar bliet. k 1,35 | m3 | 66.22 |
| 3 | **DEMONTĀŽAS DARBI:** |  |  |
| 3.1 | Stikla bloku demontāža | m3 | 0.14 |
| 3.2 | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža | m2 | 57.11 |
| 3.3 | Jumta koka konstrukcijas demontāža | m3 | 1.50 |
| 3.4 | Dzelzsbetona pārseguma paneļu demontāža | m3 | 18.62 |
| 3.5 | Metāla sadales skapju ielikamo detaļu kopā ar tērauda konstrukciju (5000mmx 2000mm) demontāža | kpl. | 1 |
| 3.6 | Tērauda elementu ar dažadiem izmēriem (stūris, plāksnes, profils, margas un citi) demontāža | t | 0.40 |
| 3.7 | Ķieģeļu sienu, starpsienu (dažādu biezumu) un dzelzsbetona pārsedzes demontāža | m3 | 113.25 |
| 3.8 | Betona grīdas konstrukcijas demontāža | m3 | 21.15 |
| 3.9 | Betona pamatu demontāža | m3 | 13 |
| 4 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 4.1 | Būvbedres aizbēršana ar pievesto minerālo grunti ar starpslāņu blietēšanu | m3 | 60 |
|  | Mineralā grunts | m3 | 73.20 |
| 4.2 | Teritorijas planēšana ar buldozeru | m2 | 300 |
| 4.3 | Zalāju sešana (bez auglīgās augsnes virskārtas) | m2 | 300 |
|  | Zalāju seklas | kg | 6.00 |
|  | **Kopā:** |  |  |
|  |  |  |  |
| Sastādīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T.Vasiļjeva | | | |
| Sertifkāta Nr. | | | |
| Pārbaudīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrejs Kuzmins | | | |
| Sertifkāta Nr.20-2856 | | | |