|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1.** | | | |
| ***Demontāžas darbi*** | | | |
| (Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums) | | | |
| Objekta nosaukums: Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Būves nosaukums: **Svāru ēka kad.nr.6801 003 0004 032**. | | | |
| Objekta adrese: Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Pasūtījums Nr. 90-P/18 | | | |
|  |  |  |  |
| **Nr. p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana** |  |  |
| 1.1 | Sadzīves celtniecības moduļa noma un uzstādīšana, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.2 | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.3 | Būvgružu drupināšana,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 260.00 |
| 1.4 | Būvgružu utilizācija | t | 22.00 |
| **2** | **SAGATAVOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 2.1 | Koku izciršana uz ēkas jumta, utilizācija ᴓ≤120mm | gb | 20.00 |
| 2.2 | Drupinātu šķembu grants maisījums fr.0-32mm 150mm biez. pagaidu ceļa un laukuma uzbēruma ierīkošanai | m2 | 460.00 |
|  | drupinātu šķembu grants maisījums fr.0-32mm ar bliet. k 1,35 | m2 | 93.15 |
| 3 | **DEMONTĀŽAS DARBI:** |  |  |
| 3.1 | Bituma jumta seguma demontāža | m2 | 120.84 |
| 3.2 | Jumta seguma izlīdzinošās kārtas demontāža un utilizācija | m3 | 23.10 |
| 3.3 | Riboto dzelzsbetona pārseguma paneļu demontāža un utilizācija | m3 | 12.10 |
| 3.4 | Loga (1250x1400mmx4gab., 1120x1700mmx3gab.) un durvju bloka (900x2000mmx7gab)., koka ramju demontāža | gb | 14.00 |
| 3.5 | Ķieģeļu sienu, starpsienu (dažādu biezumu) un dzelzsbetona pārsedzes demontāža, utilizācija | m3 | 85.00 |
| 3.6 | Betona grīdas konstrukcijas uz atz. -1,00 demontāža | m3 | 22.20 |
| 3.7 | Betona grīdas konstrukcijas demontāža | m3 | 14.02 |
| 3.8 | Dubult T-veida tērauda siju demontāža | t | 0.54 |
| 3.9 | Betona pamatu demontāža | m3 | 38.60 |
| 4 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 4.1 | Būvbedres aizbēršana ar pievesto minerālo grunti ar starpslāņu blietēšanu | m3 | 160.00 |
|  | Mineralā grunts | m3 | 195.20 |
| 4.2 | Teritorijas planēšana ar buldozeru | m2 | 580.00 |
| 4.3 | Zalāju sešana (bez auglīgās augsnes virskārtas) | m2 | 580.00 |
|  | Zalāju seklas | kg | 11.6 |
|  | **Kopā:** |  |  |
|  |  |  |  |
| Sastādīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T.Vasiļjeva | | | |
| Sertifkāta Nr. | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| Pārbaudīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrejs Kuzmins | | | |
| Sertifkāta Nr.20-2856 | | | |