**ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendentu jautājumi** | **Atbildes** |
| **05.09.2017.** |
| 1. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:** NS1. Aprakstā ir teikts, ka materiāls ir 18mm biezs LKSP. Tālāk ir norādīts, ka sānu malas un plaukti ir atdalīti ar starpsienu 40mm biezu LKSP. Vai te nav kļūda? Vai ir iespējams izgatavot visu skapīti no 18mm biezas LKSP? | Biezumu 40mm var mainīt uz 18mm. |
| 2. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**NS2. Aprakstā ir teikts, ka materiāls ir 18mm biezs LKSP. Tālāk ir norādīts, ka sānu malas un plaukti ir atdalīti ar starpsienu 40mm biezu LKSP. Vai te nav kļūda? Vai ir iespējams izgatavot visu skapīti no 18mm biezas LKSP? | Biezumu 40mm var mainīt uz 18mm. |
| 3. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**NS3. Aprakstā ir teikts, ka materiāls ir 18mm biezs LKSP. Tālāk ir norādīts, ka sānu malas un plaukti ir atdalīti ar starpsienu 40mm biezu LKSP. Vai te nav kļūda? Vai ir iespējams izgatavot visu skapīti no 18mm biezas LKSP? | Biezumu 40mm var mainīt uz 18mm. |
| 4. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**В2., В1. Matracis pilnībā sastāv no Ecocell® vai ir ar atsperēm? Ja ar atsperēm, tad kādām? Bonnel vai Pocket? | Matracis Ecocell® |
| 5. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**L1. Kur ir paredzēta galda virsmas montāža? Uz esošām mēbelēm, vai ir nepieciešami kaut kādi stiprinājumi? Pie sienas, loga ailē vai kā palodze? | Stiprinājums - pie sienas. Virsmas augstums 85-mm no grīdas.  |
| 6. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**L2. Kur ir paredzēta galda virsmas montāža? Uz esošām mēbelēm, vai ir nepieciešami kaut kādi stiprinājumi? Pie sienas, loga ailē vai kā palodze? | Stiprinājums - pie sienas vai uz kājām, kas nodrošina loga atvēršanos. Virsmas augstums 85-mm no grīdas, pielikumā ir telpu plānojums ar mēbelēm. |
| 7. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**DV1. Galda virsma stiprinās uz 4 metāla kājām. Kāds augstums un diametrs ir šīm kājām? Kādā krāsā tās ir? Mobilais atvilktņu bloks (4gb.) uz riteņiem – kādiem izmēriem jābūt šim blokam? | Metāla kājas 69-71 regulējamas. 45 x45 Anodēts alumīnijs 400 x 500 x h 550mm |
| 8. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**DV1.1. Kur ir paredzēta galda virsmas montāža? Uz esošām mēbelēm, vai ir nepieciešami kaut kādi stiprinājumi? Pie sienas, ailē? Kāds garums ir galda virsmai (kaut apmēram)? Vai, lai saskaitītu cenu, ir nepieciešams iepriekš atbraukt un izmērīt šo garumu? | Ekonomējot telpu paredzēts neveidot atstarpes starp mēbelēm. Rasējuma doti mēbeļu garuma gabarīti orientējoši līdz precizitātei ap 150mm. Pirms izgatavošanas telpas un iespējamos mēbeļu izmērus pārmērīt. Skat. mēbeļu gabarītus **Interjera sadaļā Sējuma 7** lapas IN-2 un IN-3, pievienots pielikumā. |
| 9. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**V1., V2., V3. Produkta aprakstā ir teikts, ka komplektā ir iekļauta izlietne, maisītājs un virtuves tehnika. Kādai ir jābūt tehnikai? Kādi ir tās tehniskie raksturojumi? virtuves tehnika. Kādai ir jābūt tehnikai? Vai 4. konkursa daļas virtuves tehnika ir daļa no šīs tehnikas? Ja jā, tad nesakrīt daudzumi. Vai ir nepieciešams tvaika izsūcējs? Produkta aprakstā ir dota galda virsma MEGANITE. Gribam pievērstu uzmanību, ka tas ir ļoti dārgs materiāls. Mūsuprāt, nav nepieciešamības izmantot to kopīgas lietošanas telpās. Vai varam piedāvāt galda virsmu no KSP, kas ir apstrādāta ar plastiku = Augstspiediena lamināti (HPL)Augstspiediena lamināts ir īpaši izstrādāts materiāls, lai spētu apmierināt klientu vajadzības vissarežģītāko mēbeļu projektu izstrādē. Materiālu ražo, vairākus speciāla papīra slāņus impregnējot ar termoaktīviem sveķiem, pēc tam pārklājot ar melamīna sveķiem piesūcinātu dekoratīvo papīru un papildus aizsardzībai pārklājot vēl vienu melamīna sveķu kārtu. Ļoti augstas kvalitātes materiāls, tam piemīt izcila noturība pret mehāniskiem bojājumiem, ķimikāliju, mitruma un temperatūras iedarbību. Materiāls atbilst mēbeļu ražošanas kvalitātes, higiēnas un ugunsdrošības standartiem, nav elektrostatisks. Materiālu var izmantot dažādu mēbeļu izgatavošanai, tai skaitā viesnīcu, veikalu, medicīnas iestāžu mēbeļu izgatavošanai, virtuves un vannas istabas mēbeļu izgatavošanai, dažādām interjera konstrukcijām. | Izlietne un maisītājs ir būvnieka tāmē. Virtuves izlietne 500x580, bļodas izmērs diametrs 340x410x170, min.korpusa izmērs 40cm, biezums 0,60mm. Virtuves iekārtu tehniskās specifikācijas ir 4.iepirkuma daļā Jā, virtuves tehnika ir domāta 4.daļai Nosūcēji ir būvnieka tāmē, tvaika nosūcēji V-600 balance BTehniskajā specifikācijā ir noteiktas minimālās prasības. Pretendents var piedāvāt ekvivalentu preci (bet, kas atbilst noteiktajām prasībām). Skat. mēbeļu gabarītus **Interjera sadaļā Sējuma 7** lapas IN-2 un IN-3 |
| 10. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**G2. Produkta aprakstā ir teikts, ka galda virsma ir no 25mm biezas LKSP, bet nedaudz zemāk – MDF plāksne. No kāda materiāla ir jābūt galda virsmai? | Galda virsmai jābūt no MDF plāksnes |
| 11. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**Р1. Kopējais daudzums – 10 komplekti. Bet komplekti ir dažāda izmēra: 24,40,54cm. Cik komplektu ir nepieciešams ar augstumu 26cm, cik - 40cm, un cik – 54cm? | Komplekts sastāv no 4.moduļiem, kuriem izmēri ir norādīti: 1. modulis: platums - 600 mm., dziļums - 600 mm., augstums - 400 mm. 2. modulis: platums - 800 mm., dziļums - 600 mm., augstums 400 mm. 3. modulis: platums - 1200 mm., dziļums - 600 mm., augstums - 400 mm. 4. modulis: platums - 600 mm., dziļums - 300 mm., augstums 570 mm. |
| 12. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļai:**Sk1. Dotais izmērs platumā ir 80cm. Tas attiecas uz vienu mēbeles vienību? Tas ir plaukts 80cm plats un skapis arī 80cm plats? | Skapis platumā 80, 100cm. |
| 13. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 4.daļa:**Šajā daļā ir norādīts, ka virtuves tehnikai ir jābūt uzstādītai. Gribam konkretizēt, kur tiks uzstādīta tehnika? Jau esošajās mēbelēs? Ja tehnika tiks uzstādīta mēbelēs, norādītās 3.daļā, tad mēs redzam daudzuma nesakritību. Un tvaika izsūcēju trūkumu. Mūsuprāt, lai izvairītos no iespējamām montāžas izmēru nesakritībām, mēbeļu un virtuves tehnikas piegādātajam ir jābūt vienam. | Virtuves tehnika tiks uzstādīta iebūvētās mēbelēs, kuras norādītas Tehniskā specifikācija 3.pielikums 3.daļā. Virtuves mēbeļu un tehnikas piegādātājs var būt viens. |
| 14. | **Iepirkuma Tehniskā specifikācija 3.pielikums 1.daļai:**tehniskajās prasībās krēsliem drīkst būt kāda atkāpe no norādītajiem izmēriem milimetoros?  Piemēram konkrēti biroja krēslam multifunkcionālajā telpā- Kr6? | Tehniskajā specifikācijā ir dotas mēbeļu minimālās prasības. Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces |