

**LATVIJAS REPUBLIKA**

**LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV–5701

Tālrunis 65707400, fakss 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā

2019.gada 11.martā Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu atklātā konkursa “Administratīvās ēkas daļas pārbūve par multifunkcionālo dienas centru 18.novembra ielā 17a, Ludzā”, ID Nr. LNP 2019/02, ietvaros**

Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisija 2019.gada 07.martā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu, atklātā konkursa “Administratīvās ēkas daļas pārbūve par multifunkcionālo dienas centru 18.novembra ielā 17a, Ludzā”, ID Nr. LNP 2019/02, ietvaros (EIS reģistrēts 07.03.2019.).

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja uzdotos jautājumus un pamatojoties uz būvprojekta autora sniegtām atziņām, Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisija sniedz sekojošas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem:

1. jautājums:

Lokālā tāmē Nr. 2 “Demontāžas darbi” pozīcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 |  | Logu ailu apmalu atsišana 20mm biezumā priekš siltuma izolācijas slāņa ieklāšanas | m3 | 8,91 |
| un lokālā tāmē Nr. 6 “Jumts, Fasāde” pozīcijā: | | | | |
| 2.5 |  | Logu ailu sānmalas apšušana no ārpuses ar PAROC WAS25t b=30mm | m2 | 77,72 |

Izdalot 8.91m3 ar 0.02 (slāņa biezums) = 445.50 m2. Lūdzam precizēt, vai minētie daudzumi ir atbilstoši.

Atbilde:

| 1.20 |  | Logu ailu apmalu atsišana 20mm biezumā priekš siltuma izolācijas slāņa ieklāšanas | m3 | **0,79** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprēķins:  ķins: | | | | |

Lokālā tāmē Nr. 2 “Demontāžas darbi” pozīcijā 1.20 iet runa par **iekšējās** logu ailas apmales atsišanas (tikai 1. stāva esošiem koka logiem, neieskaitot palodzes). Pozīcijā 1.20 tika pielaista ievades kļūda. Pareiza vērtība ir sekojoša:

Logu (1.75x2.25m) apmales laukums: 19\*(1,75+1,75+2,25)=109.25m2

Loga (0.85x0.85m) apmales laukums: 1\*(0,85+0,85+0,85)=2.55m2

Loga (2.02x2.6m) apmales laukums: 1\*(2,6+2,6+2,02)=7.22m2

Loga (2.5x2.6m) apmales laukums: 1\*(2,6+2,6+2,5)=7.7m2

Loga apmales biezums: 0.51-0.12-0.08=0.31m, kur

0.51m - sienas biezums;

0.12m - logu piedūra (ceturksnis);

0.08m - loga bloka biezums.

Atsišanas biezums: 0.02m;

V=0.31\*0.02\*(109.25+2.55+7.22+7.7)=**0.79m3.**

Lokālā tāmē Nr. 6 “Jumts, Fasāde” pozīcijā 2.5 ir pareiza.

2. jautājums:

Lokālā tāmē Nr. 4 “Būvkonstrukcijas” pozīcijās

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 |  | Kāpņu vaigu izveidošana no tērauda profiliem UPN220, piemetinot pie UPN160 profila no augšas un pie ieliekamām detaļām betona kāpnēs no apakšas | t | 0.25 |
|  |  | elektrodi | kg | 1226.27 |

Lūdzam precizēt, vai minētie apjomi ir atbilstoši.

Atbilde:

Tika pielaistas drukas kļūdas. Pareizas vērtības ir sekojošas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 |  | Kāpņu vaigu izveidošana no tērauda profiliem UPN220, piemetinot pie UPN160 profila no augšas un pie ieliekamām detaļām betona kāpnēs no apakšas | t | **0,29** |
|  |  | elektrodi | kg | **1,23** |

**3.jautājums.**

Nolikuma 10.pielikumā tiek prasīts atsevišķi norādīt darba devēja sociālo nodokli, lūdzam precizēt, vai tas tiešām ir nepieciešams?

**Atbilde:**

Atsevišķa darba devēja sociālā nodokļa norādīšana nav nepieciešama, ja darba devēja sociālais nodoklis jau ir iekļauts lokālajās tāmēs norādītajās atalgojuma pozīcijās. Šādā gadījumā Pretendents, aizpildot 10.pilikuma veidlapu, norāda attiecīgajā ailē, ka darba devēja sociālais nodoklis jau ir iekļauts lokālajās tāmēs noteiktajās atalgojuma pozīcijās.

**Lūdzam apstiprināt e-pasta saņemšanas faktu!**

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijaspriekšsēdētāja K.Nikolajeva

*A.Vasiļkovskis,*

*65707133*

*aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv*