|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DARBU APJOMI** | | | |
| ***Demontāžas darbi*** | | | |
| (Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums) | | | |
| Objekta nosaukums: Administrātīvas ēkas demontāža , Latgales iela 242b, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Būves nosaukums: Administrātīva ēka  **kad.nr.6801 008 0021 001**. | | | |
| Objekta adrese: Latgales iela 242b Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Pasūtījums Nr. 90-P/18 | | | |
| **Nr. p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana** |  |  |
| 1.1 | Sadzīves celtniecības moduļa noma un uzstādīšana, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.2 | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.3 | Būvgružu drupināšana, savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 1130.00 |
| 1.4 | Būvgružu utilizācija | t | 20.00 |
| 1.5 | Informatīva plāksne | Gb | 1 |
| 2 | **DEMONTĀŽAS DARBI:** |  |  |
| 2.1 | Bituma jumta seguma kopā ar soltumizolāciju demontāža | m3 | 187.92 |
| 2.2 | Dzelzsbetona pārseguma paneļu demontāža | m3 | 275.62 |
| 2.3 | Dzelzsbetona paneļu ārsienas un ķieģeļu starpsienas (dažādu biezumu) un dzelzsbetona pārsedzes demontāža | m3 | 313.20 |
| 2.4 | Betona grīdas konstrukcijas demontāža | m3 | 188.00 |
| 2.5 | Betona pamatu demontāža | m3 | 163.00 |
| 2.6 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kpl | 1 |
| 2.7 | Esošo cauruļvadu ŪK un sanitāru ierīces demontāža | kpl | 1 |
| 2.8 | Esošo apkures cauruļvadu un apkures ierīces demontāža, ieskaitot 'dumvadu (2.gab.) ar betona pamatnes demontāža, izvešana uz Pasūtītāja norādīto vietu | kpl | 1 |
| 2.9 | Loga un durvju bloka , koka ramju demontāža | kpl | 1 |
| 3 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 3.1 | Būvbedres aizbēršana ar pievesto minerālo grunti ar starpslāņu blietēšanu | m3 | 1630.00 |
|  | Mineralā grunts | m3 | 1988.60 |
| 3.2 | Teritorijas planēšana ar buldozeru | m2 | 1630.00 |
| 3.3 | Zalāju sešana (bez auglīgās augsnes virskārtas) | m2 | 1630.00 |
|  | Zalāju seklas | kg | 32.60 |
|  | **kopā** |  |  |
|  |  |  |  |
| Sastādīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T.Vasiļjeva | | | |
| Sertifkāta Nr. | | | |
| Pārbaudīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrejs Kuzmins | | | |
| Sertifkāta Nr.20-2856 | | | |