|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DARBU APJOMI Nr.1.** | | | |
| ***Demontāžas darbi*** | | | |
| (Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums) | | | |
| Objekta nosaukums: Dzīvojāmās ēkas demontāža , Raiņa iela 59, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | |  |
| Būves nosaukums: Dzīvojāmās ēka  **kad.nr.6801 004 0118 001**. | | | |
| Objekta adrese: Raiņa iela 59, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Pasūtījums Nr. 90-P/18 | | | |
|  |  |  |  |
| **Nr. p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana** |  |  |
| 1.1 | Sadzīves celtniecības moduļa noma un uzstādīšana, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.2 | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.3 | Būvgružu drupināšana,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 1130.00 |
| 1.4 | Būvgružu utilizācija | t | 15.00 |
| 1.5 | Šīfera ,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 29.70 |
| 1.6 | Šīfera utilizācija | t | 5.93 |
| 1.7 | Informatīva plāksne | gb | 1 |
| 2 | **DEMONTĀŽAS DARBI:** |  |  |
| 2.1 | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža | m2 | 330 |
| 2.2 | Jumta un pārseguma koka konstrukcijas demontāža | m3 | 10.30 |
| 2.3 | Loga un durvju bloka , koka ramju demontāža | obj | 1.00 |
| 2.4 | Ķieģeļu skursteņu un krāsnis demontāža | kpl | 16.00 |
| 2.5 | Betona grīdas konstrukcijas demontāža | m3 | 50.00 |
| 2.6 | Betona pamatu demontāža | m3 | 140.00 |
| 2.7 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kpl | 1 |
| 2.8 | Esošo cauruļvadu ŪK un sanitāru ierīces demontāža | kpl | 1 |
| 2.9 | Telpas attirīšana no saimniecības gružiem | m2 | 395 |
| 2.10. | Ārējo kanalizācijas skataku demontāža, aizbēršana | gb | 6 |
| 3 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 3.1 | Būvbedres aizbēršana ar pievesto minerālo grunti ar starpslāņu blietēšanu | m3 | 170.00 |
|  | Mineralā grunts | m3 | 207.40 |
| 3.2 | Teritorijas planēšana ar buldozeru | m2 | 300.00 |
|  | **kopā** | **euro** |  |
|  |  |  |  |
|  | Sastādīja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/T.Vasiļjeva/ | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pārbaudīja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/A.Kuzmins/ |  |  |
|  | Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DARBU APJOMI Nr.1.** | | | | |
| ***Demontāžas darbi*** | | | | |
| (Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums) | | | | |
| Objekta nosaukums: Šķūņa demontāža , Raiņa iela 59, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | | |
| Būves nosaukums: Šķūņis  **kad.nr.6801 004 0118 002\_003**. | | | | |
| Objekta adrese: Raiņa iela 59, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | | |
| Pasūtījums Nr. 90-P/18 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana** |  |  |
| 1.1 |  | Sadzīves celtniecības moduļa noma un uzstādīšana, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.2 |  | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.3 |  | Būvgružu drupināšana,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 295.00 |
| 1.4 |  | Būvgružu utilizācija | t | 6.00 |
| 1.5 |  | Šīfera drupināšana, savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 11.25 |
| 1.6 |  | Šīfera utilizācija | t | 2.25 |
| 2 |  | **DEMONTĀŽAS DARBI:** |  |  |
| 2.1 |  | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža | m2 | 125 |
| 2.2 |  | Jumta koka konstrukcijas demontāža | m3 | 1.60 |
| 2.3 |  | Ķieģeļu ārsienas un starpsienas (dažādu biezumu) dzelzsbetona pārsedzes demontāža | m3 | 37.00 |
| 2.3 |  | Koka sienas demontāža | m3 | 35.50 |
| 2.5 |  | Betona pamatu demontāža | m3 | 30.80 |
| 2.6 |  | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kpl | 1 |
| 3 |  | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 3.1 |  | Būvbedres aizbēršana ar pievesto minerālo grunti ar starpslāņu blietēšanu | m3 | 110.00 |
|  |  | Mineralā grunts | m3 | 134.20 |
| 3.2 |  | Teritorijas planēšana ar buldozeru | m2 | 130.00 |
|  |  | **kopā** | **euro** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sastādīja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/T.Vasiļjeva/ | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pārbaudīja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/A.Kuzmins/ | |  |  |
|  | Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856 | |  |  |
|  |  |  |  |  |