|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts. Nr.1.** | | | |
| ***Demontāžas darbi*** | | | |
| (Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums) | | | |
| Objekta nosaukums: Garāžas nojaukšana, Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Būves nosaukums: Garāžas  **kad.nr.6801 006 0180 002**, **6801 006 0180 003** | | | |
| Objekta adrese: Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV-5701. | | | |
| Pasūtījums Nr. 90-P/18 | | | |
| **Nr. p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Būvlaukuma iekārtošana un sakārtošana** |  |  |
| 1.1 | Sadzīves celtniecības moduļa noma un uzstādīšana, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.2 | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī, ieskaitot konteinera piegāde ar izskraušanu | gb | 1 |
| 1.3 | Būvgružu drupināšana,savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 260.00 |
| 1.4 | Būvgružu utilizācija | t | 8.50 |
| 1.5 | Šīfera savākšana, iekraušana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 169.00 |
| 1.6 | Šīfera utilizācija | t | 2.40 |
| 1.7 | Informatīva plāksne | Gb | 1 |
| 2 | **DEMONTĀŽAS DARBI:** |  |  |
| 2.1 | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža | m2 | 112.60 |
| 2.2 | Koka vārtu demontāža | kpl | 2.00 |
| 2.3 | Loga un metāla durvju bloka demontāža | kpl | 2.00 |
| 2.4 | Gāzbetona sienu, starpsienu demontāža | m3 | 104.00 |
| 2.5 | Betona grīdas konstrukcijas demontāža | m3 | 37.80 |
| 2.6 | Betona pamatu demontāža betona | m3 | 45.00 |
| 2.7 | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža (palīgēka) | m2 | 20.00 |
| 2.8 | Koka konstrukciju un sienas no koka dēliem demontāža (palīgēka) | m3 | 1.50 |
| 2.9 | Izsmeļamo bedri demontāža | kpl | 1.00 |
| 3 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:** |  |  |
| 3.1 | Būvbedres aizbēršana ar pievesto minerālo grunti ar starpslāņu blietēšanu | m3 | 170.00 |
|  | Mineralā grunts | m3 | 207.40 |
| 3.2 | Teritorijas planēšana ar buldozeru | m2 | 200.00 |
| 3.3 | Zalāju sešana (bez auglīgās augsnes virskārtas) | m2 | 200.00 |
|  | Zalāju seklas | kg | 4.00 |
|  | **kopā** | **euro** |  |
|  |  |  |  |
| Sastādīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T.Vasiļjeva | | | |
| Sertifkāta Nr. | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| Pārbaudīja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrejs Kuzmins | | | |
| Sertifkāta Nr.20-2856 | | | |
|  |  |  |  |